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広島広域公園陸上競技場 陸上競技運営システム仕様書

１　借入物品名　　陸上競技大会運営システム用機器
　　（内訳）
　　　（１）デスクトップ型サーバＰＣ　　　　　　　　１台
　　　（２）ノート型パソコン　　　　　　　　　　　　１１台
　　　（３）屋外用ケース付ノートパソコン　　　　　　３台
　　　（４）Windows Server CAL　　　　　　　　　　　１４台
　　　（５）Ａ４レーザープリンター　　　　　　　　　３台
　　　（６）Ａ３レーザープリンター　　　　　　　　　１台
　　　（７）Ａ３インクジェットプリンター（賞状用）　１台
　　　（８）無停電電源装置　　　　　　　　　　　　　１台
　　　（９）８ポートＨＵＢ　　　　　　　　　　　　　９台

　　（１０）コンピューター接続ケーブル（５ｍ）　　　１５本
　　（１１）コンピューター接続ケーブル（２０ｍ）　　６本
　　（１２）無線ＬＡＮ親機システム　　　　　　　　　３台
　　（１３）ＵＳＢ－シリアル変換ケーブル　　　　　　３本
　　（１４）ＲＳ２３２Ｃクロスケーブル　５ｍ　　　　２本
　　（１５）現場設置作業費等の諸経費　　　　　　　　１式
　　（１６）現地説明会及び大会支援業務　　　　　　　１式
２　納入場所等　　広島広域公園陸上競技場（広島市安佐南区大塚西５丁目１－１）
　　　　　　　　　電話：０８２－８４８－８４８４
３　納入期限　　　令和９年３月２７日
５　借入物品の規格・仕様
　　以下のすべての要件を満たすこと。
（１）デスクトップ型サーバＰＣ
	項目
	内容

	OS
	Windows Server 2025 Standardであること

	CPU
	ServerOS: Xeon ﾌﾟﾛｾｯｻｰ 6349P (3.60GHz/6ｺｱ/18MB)と同等以上

	メモリ
	32GB以上

	ハードディスク
	500GB以上

	メインストレージ
	内蔵3.5ｲﾝﾁBC-SATA HDD-2TB (7.2krpm) (RAID1)

	光学式ドライブ
	DVD-ROM（読取り：最大8倍速（DVD-ROM）、24倍速（CD-ROM））

	キーボード
	日本語テンキー付アイソレーションキーボード（キーピッチ約18.4mm、キーストローク約2.5mm、108キー、JIS配列準拠）

	有線LAN
	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LANに対応していること

	ディスプレイ
	21. 5型ワイド（最大解像度1,366×768以上)

	ネットワーク
	有線LAN：1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T準拠

無線LAN：IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠

	マウス
	USB式レーザーマウス

	保守
	標準保証(1年パーツ保証＋1年引取修理)

	参考機種（同等品可）
	富士通 PRIMERGY（型番: PRIMERGY TX1320 M6）または、同等の機能をもった国内メーカーのデスクトップ型のパソコンであること。

	その他
	広島市ｽﾎﾟｰﾂ協会所有の陸上競技運営ｼｽﾃﾑ（NANS21V）のｿﾌﾄを既存のﾊﾟｿｺﾝからｱｲﾝｽﾄｰﾙし、新しいﾊﾟｿｺﾝへのｿﾌﾄ移行を行う。Server機能として使用可能なこと。



（２）ノート型パソコン
	項目
	内容

	OS
	Windows11Pro(64bit)であること

	CPU
	インテル® Core™ 5プロセッサー 220Uプロセッサーもしくは同等以上であること

	メモリ
	16GB以上

	記憶装置容量
	暗号化機能付フラッシュメモリ(Dram-less SSD/PCIe NVMe)　256GB

	光学式ドライブ
	DVD-ROM（読取り：最大8倍速（DVD-ROM）、24倍速（CD-ROM））

	ディスプレイ
	LEDバックライト付15.6型TFTカラーLCD、HD(1366×768ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色

	バッテリー
	3時間以上駆動すること
バッテリーの着脱ができること

	キーボード
	日本語テンキー付アイソレーションキーボード（キーピッチ約18.4mm、キーストローク約2.5mm、108キー、JIS配列準拠）

	通信機能
	有線LAN
	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LANに対応していること

	
	無線LAN
	Wi-Fi6E(2.4Gbps)、MU-MIMOに対応していること
IEEE802.11a/b/g/n/ac/axに準拠していること

	外部ディスプレイコネクタ
	アナログRGB、HDMI出力端子

	USB
	Type-A:USB3.2(Gen1)×3、Type-C:USB3.2(Gen2)(Displayport Alternate Mode対応)×1

	セキュリティチップ
	TCG Ver2.0準拠

	本体重量
	2.0㎏以下

	その他インターフェイス
	3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）、3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）

	マウス
	USB式のレーザーマウスを付属すること

	電源アダプター
	電源アダプターを付属すること

	参考機種（同等品可）
	富士通　ＬＩＦＥＢООＫノートパソコン（型番：LIFEBOOK A5515/A）または、同等の機能をもった国内メーカーのノートパソコンであること。

	その他
	Microsoft Office Home & BUSINESS 2024(プロダクトキー版)のｿﾌﾄがｲﾝｽﾄｰﾙできること ※デジタルアタッチ版は不可

陸上競技運営ｼｽﾃﾑのｿﾌﾄがｲﾝｽﾄｰﾙされていること。また、既存の陸上競技
運営ｼｽﾃﾑ（NANS21V）のｿﾌﾄ移行をし、起動が可能なこと。


（３）屋外用ケース付ノートパソコン
	項目
	内容

	OS
	Windows11Pro(64bit)であること

	CPU
	インテル® Core™ 5プロセッサー 220Uプロセッサーもしくは同等以上であること

	メモリ
	16GB以上

	記憶装置容量
	暗号化機能付フラッシュメモリ(Dram-less SSD/PCIe NVMe)　256GB

	光学式ドライブ
	DVD-ROM（読取り：最大8倍速（DVD-ROM）、24倍速（CD-ROM））

	ディスプレイ
	LEDバックライト付15.6型TFTカラーLCD、HD(1366×768ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色

	バッテリー
	3時間以上駆動すること
バッテリーの着脱ができること

	キーボード
	日本語テンキー付アイソレーションキーボード（キーピッチ約18.4mm、キーストローク約2.5mm、108キー、JIS配列準拠）

	通信機能
	有線LAN
	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LANに対応していること

	
	無線LAN
	Wi-Fi6E(2.4Gbps)、MU-MIMOに対応していること
IEEE802.11a/b/g/n/ac/axに準拠していること

	外部ディスプレイコネクタ
	アナログRGB、HDMI出力端子

	USB
	Type-A:USB3.2(Gen1)×3、Type-C:USB3.2(Gen2)(Displayport Alternate Mode対応)×1

	セキュリティチップ
	TCG Ver2.0準拠

	本体重量
	2.0㎏以下

	その他インターフェイス
	3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）、3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）

	マウス
	USB式のレーザーマウスを付属すること

	電源アダプター
	電源アダプターを付属すること

	参考機種（同等品可）
	富士通　ＬＩＦＥＢООＫノートパソコン（型番：LIFEBOOK A5515/A）または、同等の機能をもった国内メーカーのノートパソコンであること。
収納用ケースと一体になっており、既存機器（光波距離測定装置、ﾌｨｰﾙﾄﾞ電光掲示盤）との接続が可能で、計測データが記録入力用のパソコン転送可能な機能が備わっていること

	その他
	Microsoft Office Home & BUSINESS 2024(プロダクトキー版)のｿﾌﾄがｲﾝｽﾄｰﾙできること ※デジタルアタッチ版は不可

陸上競技運営ｼｽﾃﾑのｿﾌﾄがｲﾝｽﾄｰﾙされていること。また、既存の陸上競技
運営ｼｽﾃﾑ（NANS21V）のｿﾌﾄ移行をし、起動が可能なこと
収納ケースにパソコンが組込んである状態で操作が可能なこと


（４）Windows Server CAL
	メーカー
	ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ社製

	品番
	NMC533（同等品以上）

	その他
	ﾈｯﾄﾜｰｸServerとｸﾗｲｱﾝﾄのﾉｰﾄPCと接続する為、Serverのｻｰﾋﾞｽにｱｸｾｽする権利をﾕｰｻﾞｰに付与する為のﾗｲｾﾝｽを各ﾉｰﾄPCに設けること


（５）Ａ４レーザープリンター
	　　項目
	内容

	プリント方式
	半導体レーザー＋乾式電子写真方式

	印字
	モノクロ

	プリント速度
	43枚/分（A4片面印刷字）

	対応用紙サイズ
	A4/B5/A5/A6/ユーザー定義サイズ

	インターフェース
	USB2.0Hi-Speed×1、USB2.0Host×3

	ネットワーク
	有線LAN　1000Base-T/100Base-TX/10Base-T　準拠

	登載メモリ
	1GB

	使用環境
	周囲温度：10～30℃　湿度：20～80％RH（結露無きこと） 

	寸法（W×D×H）
	409mm×376mm×275mm（カートリッジ、突起部を除く）

	付属品
	（1）USBプリンターケーブル
　・規格：USB2.0規格（Hi-Speedモード）認定
　・対応転送速度：480Mbps
　・ケーブルの長さ：2m（コネクタ部分を除く）
　・コネクタ形状：USB（A）オス－USB（B）オス

（2）LANケーブル
　・カテゴリー：CAT5e
　・ケーブルの長さ：5m
　・コネクタ形状：RJ45－RJ45

	その他
	既存の記録情報処理システム（株式会社ニシ・スポーツ製　Nans21V）と連動させ、記録処理が完了すると自動で印刷が可能になるよう設定すること。

	参考機種（同等品可）
※標準付属品を含む
	・株式会社ニシ・スポーツ　A4レーザープリンター　NMC751
・株式会社キャノン　LBP321


（６）Ａ３レーザープリンター　
	　　項目
	内容

	プリント方式
	半導体レーザー＋乾式電子写真方式

	印字
	モノクロ

	プリント速度
	A4：43枚／分、A3：22枚／分

	対応用紙サイズ
	A3/A4/B5/A5/A6/ユーザー定義サイズ

	インターフェース
	USB2.0Hi-Speed×1、USB2.0Host×3

	ネットワーク
	有線LAN　1000Base-T/100Base-TX/10Base-T　準拠

	登載メモリ
	２GB

	使用環境
	周囲温度：10～30℃　湿度：20～80％RH（結露無きこと） 

	寸法（W×D×H）
	484mm×527mm×297mm（カートリッジ、突起部を除く）

	付属品
	（1）USBプリンターケーブル
　・規格：USB2.0規格（Hi-Speedモード）認定
　・対応転送速度：480Mbps
　・ケーブルの長さ：2m（コネクタ部分を除く）
　・コネクタ形状：USB（A）オス－USB（B）オス

（2）LANケーブル
　・カテゴリー：CAT5e
　・ケーブルの長さ：5m
　・コネクタ形状：RJ45－RJ45

	その他
	既存の記録情報処理システム（株式会社ニシ・スポーツ製　Nans21V）と連動させ、記録処理が完了すると自動で印刷が可能になるよう設定すること。

	参考機種（同等品可）
※標準付属品を含む
	・株式会社ニシ・スポーツ　A3レーザープリンター　NMC761
・株式会社キャノン　LBP453i


（７）Ａ３インクジェットプリンター（賞状用）　　
	項目
	内容

	プリント方式
	インクジェット方式 

	印字
	モノクロ/カラー

	対応用紙サイズ
	A3/B4/A4/A4R/B5/A5/ユーザー定義サイズ

	インターフェース
	USB Hi-Speed×１

	ネットワーク
	有線LAN：100Base-Tx/10Base-T　準拠
無線LAN：IEEE802.11.n/g/b

	搭載メモリ
	765MB

	使用環境
	周囲温度：5～35℃　湿度：10～90％RH（結露無きこと）

	寸法
	480mm以下×380mm以下×200mm以下

	付属品
	（1）USBプリンターケーブル
　・規格：USB2.0規格（Hi-Speedモード）認定
　・対応転送速度：480Mbps
　・ケーブルの長さ：2m（コネクタ部分を除く）
　・コネクタ形状：USB（A）オス－USB（B）オス

（2）LANケーブル
　・カテゴリー：CAT5e
　・ケーブルの長さ：5m
　・コネクタ形状：RJ45－RJ45

	その他
	記録情報処理システム（株式会社ニシ・スポーツ製　Nans21V）と連動させ、記録処理が完了すると賞状等の印刷が可能になるよう設定すること。

	参考機種（同等品可）
※標準付属品を含む
	・株式会社ニシ・スポーツ　A3インクジェットプリンター　NMC762

・株式会社キャノン　TR9530WH又はTR9530AWH


（８）無停電電源装置
	メーカー
	株式会社ニシ・スポーツ

	品番
	3823B074（同等品可）

	寸法
	(W)160×(L)388×(H)245mm（ｺﾞﾑ足付）

	重量
	約16㎏

	規格
	入力電圧:AC100V　出力容量:1000VA/800W

	その他
	運用方法:商用同機常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ給電⇔常時商用給電
停電の際に装置の電源を確保すること


（９）８ポートＨＵＢ　　
	　　メーカー
	株式会社ニシ・スポーツ

	品番
	NMC793（同等品可）

	寸法
	(W)265×(D)67×(H)37mm

	規格
	準拠規格
：IEEE 802.3
10BASE-T


　IEEE 802.3u
100BASE-TX


　IEEE 802.3ab
1000BASE-T


　IEEE 802.3x
Flow Control


　IEEE 802.3az
Energy-Efficient Ethernet


　IEEE 802.1Q
VLAN Tagging

通信速度
：10Mbps/100Mbps/1000Mbps

ポート：
10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×８


(オートネゴシエーション、MDI/MDI-X 自動認識または固定)

	定格入力電圧
	AC100-120V

	定格入力電流
	0.2A

	平均消費電力
	7.1W(最大8.0W)

	使用条件
	稼働温湿度　周囲温度：0～40℃ / 湿度：80％以下(結露なきこと)
保存温湿度　周囲温度：-20～60℃ / 湿度：95％以下(結露なきこと)

	重量
	約480g

	その他
	


（１０）コンピューター接続ケーブル（５ｍ）
	メーカー
	株式会社ニシ・スポーツ

	品番
	NMS803（同等品可）

	寸法
	ケーブル長：5m

	規格
	カテゴリー：CAT5e

	その他
	コネクタ形状：RJ45－RJ45


（１１）コンピューター接続ケーブル（２０ｍ）
	　　メーカー
	株式会社ニシ・スポーツ

	品番
	NMS806（同等品可）

	寸法
	ケーブル長：10m

	規格
	カテゴリー：CAT5e

	その他
	コネクタ形状：RJ45－RJ45


（１２）無線ＬＡＮ親機システム　　
	メーカー
	株式会社ニシ・スポーツ

	品番
	3823B099（同等品可）

	構成
	･ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ（本体）、POEHUB、ｱﾝﾃﾅｽﾀﾝﾄﾞ、ｱﾝﾃﾅ取付金具ｾｯﾄ、Cat6 LANｹｰﾌﾞﾙ
 （5mと30m）

	サイズ
	ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ(本体)：(W)220×(D)65×(H)280mm(突起部除く)
ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ(ｱﾝﾃﾅ)：(W)23.4×(D)20×(H)216mm(突起部除く)
PoE HUB：(W)110×(D)133×(H)41mm
ｱﾝﾃﾅｽﾀﾝﾄﾞ：全伸高 約2.6m、格納高 約1.0m

CAT6 LANｹｰﾌﾞﾙ：ケーブル長5m、30mの2種類

	ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ
	ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ(本体)
無線LANインターフェース

　伝送方式 DSSS/OFDM/MIMO

　周波数範囲(ﾁｬﾝﾈﾙ) IEEE802.11ac、IEEE802.11a：5GHz(W56)(100～140ch)

　　　　　　　　　　IEEE802.11g / IEEE802.11b：2.4GHz(1～13ch)

　準拠規格　　　　　IEEE802.11 ac/n/a/g/b

　インターフェース　5GHz(W56)、2.4GHz

　伝送速度(理論値) 802.11ac：最大866Mbps



　　802.11n：最大400Mbps (BW 40MHz)



　　802.11g：最大54Mbps



　　802.11b：最大11Mbps
有線LANインターフェース

　対応プロトコル TCP/IP

　準拠規格 IEEE802.3：10Base-T


   IEEE802.3u：100Base-TX


   IEEE802.3ab：1000Base-T


   IEEE802.3x：Flow Control


   IEEE802.1w：Rapid Spanning Tree Protocol


   IEEE802.1Q：VLAN tagging

　インターフェース　5GHz(W56)、2.4GHz
　伝送速度　10M/100M/1000Mbps (オートセンス)

　ポート数　1 Port (802.3at対応）


	使用条件
	ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ(本体)
 稼働温湿度 周囲温度：-30～55℃ / 湿度：10～90％(結露なきこと)

 保存温湿度 周囲温度：-30～70℃ / 湿度：0～95％(結露なきこと)
PoE HUB

 周囲温度：-20～55℃ / 湿度：10～85％(結露なきこと)

	本体重量
	ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ(本体)：約1.4kg
PoE HUB：約590g

ｱﾝﾃﾅｽﾀﾝﾄﾞ：約1.9kg

	電源
	ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ(本体)：PoE(IEEE 802.3at)給電のみ
PoE HUB：AC100V 50Hz/60Hz

	消費電力
	ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ(本体)：最大約18.3W
PoE HUB：最大36W

	その他
	機器のｾｯﾄｱｯﾌﾟ及び納入した記録処理ｼｽﾃﾑ用のﾊﾟｿｺﾝ関係を屋外で使用した際に、ﾈｯﾄﾜｰｸが構築できること


（１３）USB－シリアル変換ケーブル
	　　メーカー
	株式会社ニシ・スポーツ

	品番
	NMC882（同等品可）

	寸法
	(W)140×(D)25×(H)210mm（パッケージ寸法）

ケーブル太さ 5mm
ケーブル長　0.5m

	規格
	端子形状USB Type-A オス ー RS-232C D-sub9ピン オス

	使用条件
	稼働温湿度　周囲温度：0～40℃ / 湿度：80％以下(結露なきこと)
保存温湿度　周囲温度：-20～60℃ / 湿度：95％以下(結露なきこと)

	重量
	約58g

	その他
	


（１４）ＲＳ２３２Ｃクロスケーブル　５ｍ
	　　メーカー
	株式会社ニシ・スポーツ

	品番
	NMC883（同等品可）

	寸法
	ケーブル太さ 5.5mm

ケーブル長　5m

	規格
	コネクタ形状：D-sub9pinメス インチネジ（4-40）-（両端）


（１５）現場設置作業費等の諸経費
・　既存の陸上競技用記録運営システム（NANS21V・ニシ・スポーツ製）のソフトを新しく導入するノートパソコンにセットアップ（インストール）作業を行い、既存のパソコンからはアインストールを行う。
また、導入する記録用プリンターや無線LANアンテナへの接続が可能とし、新たな導入した記録システムと共有できるようセットアップ作業を行うこと。
　　　　　記録室、雨天走路内、放送室・写真判定室等にLANケーブルの接続用のＨＵＢを設置すること。
　　　　　配線ルーﾄを確認し設置すること。記録室からの既存のLA配線途中のＨＵＢボックスがありそのＨＵＢを設置すること。
（１６）現地説明会及び大会支援業務
・　納入後の直近の大会時に説明会及び支援業務を行う。（説明会及び支援を行う大会については、管理事務所及び広島陸上競技協会と協議の上、決定すること。
　　　
６　設置、設定等に係る留意事項
（１）受注者は、機器等の設置、組立、ネットワーク設定等の終了後、稼働確認を行うとともに、納入時に、指定管理者に対して使用に関する説明を行う。

（２）現存機器から陸上競技大会運営システム（ＮＡＮＳ２１Ｖ）のソフトを移し替え、セットアップ作業を行う。また、新たに導入するノートパソコン（Server１台とクライアント２台）と接続でき記録処理システムとして使用できること。
（３）受注者は、発注者に無断で、互いに協議して決定した作業場所以外での作業を行ってはならない。
（４）搬入、設定、登録等の詳細については、発注者の指示に従って行う。
（５）納入する機器は全て新品（未使用品）とし、中古品（再利用）は認めない。
（６）本作業で発生した産業廃棄物等は持ち帰り、適切に処理する。
（７）サーバ及びノート型パソコンに問題が発生した場合、速やかに対応する。

（８）納入後は利用者及び管理者に対して取扱説明を実施すること。
７　仕様書遵守に要する経費
　　この仕様書を遵守するために要する経費は、全て受注者の負担とする。
８　その他
　　この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書について疑義の生じた事項については、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
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